**Уважаемые сельхозпроизводители и жители сельских поселений!**

Наступил ответственный период Вашей деятельности – проведение массовых полевых работ.

Этот процесс неизбежно связан с работой тракторов и другой сельскохозяйственной техники в охранных зонах воздушных линий (ВЛ) электропередачи.

Охранная зона ВЛ устанавливается в виде земельного участка и воздушного пространства вдоль ВЛ , ограниченная вертикальными плоскостями, по обе стороны линий от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:

Для ВЛ напряжением до 1 кВ - 2 метра,

ВЛ – 1- 20 кВ - 10 метров.

Все работы в охранной зоне ВЛ, а также в непосредственной близости трансформаторных подстанций (ТП) необходимо согласовывать с владельцами электрооборудования.

Для получения письменного решения о согласовании осуществления работ в пределах охранной зоны ВЛ необходимо обращаться с письменным заявлением в сетевую организацию, ответственную за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее, чем за 15 дней до осуществления работ.

В целях безопасности в пределах охраны зон ВЛ запрещается:

- подыматься на опоры и их конструкции;

- разводить костры, сжигать стерню;

- организовывать стоянки всех видов техники;

- использовать для выполнения сельскохозяйственных работ машины и оборудование высотой более 4 метров;

- проводить полив сельскохозяйственных культур, если струя воды может составить свыше 3 метров;

- устраивать свалки, складировать материалы;

- размещать горюче-смазочные материалы;

- набрасывать на провода и опоры ВЛ сторонние предметы;

- приближаться к лежащему на земле проводу ближе 8 метров.

Запрещается устанавливать на сельхозтехнике выносные антенны, конструкции увеличивающие габарит по вертикали. Это может вызвать электродуговое перекрытие на корпус механизма при проезде этой техники под проводами ВЛ.

Категорически запрещается сжигать стерню, камыш, сухую траву в охранной зоне ВЛ, так как при горении нарушается изоляционное пространство воздуха, происходит электродуговое перекрытие на землю, а также нарушаются механические характеристики провода ВЛ, что влечет его обрыв и падение. А это смертельная опасность для жизни людей!!!

Уважаемые сельхозпроизводители и жители поселений будьте осторожны, соблюдайте правила электробезопасности!

Обо всех случаях повреждения ВЛ и электрооборудования необходимо немедленно сообщать работникам производственных отделений ПО ЮЗЭС филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» по телефону 8(86341)3-17-56.